|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B224115.101.f01** | 1 | **EPS ISOLATIEPLAAT (EN 13163)**  versie: 101 datum: 01-07-2019  *OPMERKING: voor buitengevelisolatie.* |
|  | 2 | Fabrikant Cantillana B.V. |
|  | 3 | Type: Granol'therm DP 100. |
|  | 4  5 | #  \Uitvoering.....  # |
|  | 6 | \Materiaal: geëxpandeerd polystyreen. # |
|  | 7 | \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,038.  # |
|  | 8 | \Warmteweerstand materiaal (Rd)((m2.K)/W): .....  # |
|  | 9 | \Brandgedrag (klasse): E. # |
|  |  | \Duurzaamheid..... |
| 10  11 | | #  \Waterdamp-diffusiecoëfficiënt (MU): 20-50. # |
| 12 | | \Waterdampdoorlatendheid (Z): .....  # |
| 13 | | \Kanten: recht. # |
| 14 | | \Cachering.....  # |
| 15 | | \Dikte(mm): 60.  \Dikte(mm): 80.  \Dikte(mm): 100.  \Dikte(mm): 120.  \Dikte(mm): 140.  \Dikte(mm): 160.  \Dikte(mm): 180.  \Dikte(mm): 200.  \Dikte(mm): 300.  \Dikte (mm): .....  # |
| 16 | | \Lengte (mm): 1.000. # |
| 17 | | \Breedte (mm): 500.  # |
| 18 | | \..... # |
| 19 | | \Toebehoren:  # |
| 20 | | \- bevestigingsmiddelen: Lijm- en uitvlakmortel Granol'therm KB.  # |
|  | | \..... |