NBS Nederlandse Besteksystematiek

**SPECIFICATIES**

**B111110.101.f01** **BETONMORTEL (EN 206)**

versie: 101 datum: 01-07-2019

* Fabrikant: Cantillana B.V.
* Type: Betonmortel NL licht beton.

*OPMERKING: licht beton, beton met een dichtheid tussen 800 kg/m3 en 2000 kg/m3.*

* #

\.....

* #

\Druksterkte (klasse): LC20/25.

* #

\Milieuklasse.....

*OPMERKING: alle van toepassing zijnde milieuklassen vermelden.*

* #

\.....

* #

\Consistentieklassen:

* #

\- zetmaat (klasse): .....

*OPMERKING: S1 t/m S5.*

* #

\- verdichtingsmaat (klasse): .....

*OPMERKING: C0 t/m C3.*

1. #

\- schudmaat (klasse): .....

*OPMERKING: F1 t/m F6.*

1. #

\.....

1. #

\Cement-/bindmiddelgehalte, minimaal (kg/m3): .....

1. #

\Bindmiddel: samengesteld Portlandcement.

1. #

\.....

1. #

\Toeslagmateriaal:

1. #

\- licht toeslagmateriaal: afgezeefd hersamengesteld rivierzand.

1. #

\.....

1. #

\Vulstof.....

1. #

\Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren.

1. #

\Grootste korrelafmeting (mm): .....

1. #

\Luchtgehalte (%) (V/V) : .....

1. #

\.....

1. #

\Te verstrekken gegevens:

1. #

\- van de cement een bewijs van oorsprong.

1. #

\.....